**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| 1 | m² | Estrichdämmbahn **REGUPOL sound 15**Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.Trittschalldämmbahn aus PUR-Elastomerverbund, Unterseite profiliert, Oberseite kaschiert.Fabrikat : **REGUPOL** Estrichdämmbahn Typ: **sound 15** oder gleichwertig Dicke: 12 mmmaximale Dauerlast: 30 kN/m²dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 6 MN/m³Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mmTrittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 29 dBDie Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL sound 15** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert. | €/m² | € |

**Summe: €**