**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis** | **Gesamt** |
| 1 | m² | Estrichdämmbahn **REGUPOL sound 47**  Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.  Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern, Unterseite profiliert  Fabrikat : **REGUPOL** Estrichdämmbahn  Typ: **sound 47** oder gleichwertig  Dicke: 8 mm  maximale Dauerlast: 30 kN/m²  dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 30 MN/m³  Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mm  Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 22 dB  Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.  Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.  Nachhaltigkeitszertifikate:   * EPD- Environmental Product Declaration * Cradle to cradle certified® Bronze | €/m² | € |

**Summe: €**