**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis** | **Gesamt** |
| 1 | m² | Trittschalldämmung **REGUPOL sound and drain 22**  in Verbindung mit Buzon Stelzlagern und Holzdielen  Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.  Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.  Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.  Fabrikat : **REGUPOL** Trittschalldämmbahn  Typ : **sound and drain 22** oder gleichwertig  Dicke : 15 mm  maximale Dauerlast : 50 KN/m²  dynamische Steifigkeit s‘t : ≤ 21 MN/m³  Trittschallverbesserung im System: ∆Lw 35 dB  Systemaufbau: Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, **REGUPOL sound and drain 22**, Buzon Stelzlager (Stelzlager-Empfehlung durch Fa. Buzon), Traglatten und 26 mm Holzdielen, flächenbezogene Masse ca. 9 kg/m².  Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL sound and drain 22** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert. | m²/€ | € |

**Summe: €**